

# VOCI DI CAPITOLATO

# PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI SOLAI CON INTONACO IGNIFUGO TYPE 300 APPLICATO A MEMBRANA

# 01 INTONACO TYPE 300

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO del solaio realizzata tramite applicazione a spruzzo di INTONACO IGNIFUGO TYPE 300, a base gesso e vermiculite espansa, prodotto e distribuito in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl. Previa istallazione, direttamente a contatto dell'intradosso dell'ordito strutturale di rete porta-intonaco, con o in senza tamponamento in carta. Il fissaggio detta rete è realizzato, per strutture in acciaio, utilizzando rivetti HILTI 22MX, per strutture in calcestruzzo, utilizzando tasselli meccanici, per strutture in legno, utilizzando viti autofilettanti, con interasse <= 20 cm. Spessore minimo di intonaco dimensionato in accordo al documento certificato di prodotto EFR-18-003655, redatto in conformità alla norma europea EN 13381-1, utile alla resa nella classe di resistenza a fuoco REI fino a 120. L'intonaco è certificato per applicazione in ambiente chiuso e climatizzato o ambiente chiuso e non climatizzato (classi Z1 e Z2 ai sensi dell'ETAG 018-1/3). Classe di reazione al fuoco A1 ai sensi del D.m. 10 marzo 2005.

****